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Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Гривенском сельском поселении Калининского района

Раздел 1
Общие сведения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Гривенском сельском поселении Краснодарского края (далее – сельское поселение) (далее – Порядок) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпункта 8.3.1 пункта 8.3 раздела 2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 с учетом положений:
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 	Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
	Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
	Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановления Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 354); 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
	Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
	Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
	Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
	иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия при ликвидации последствий аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, организациями в сфере управления многоквартирными домами, осуществляющими деятельность на территории Гривенского сельского поселения Краснодарского края, потребителями тепловой энергии, единой дежурно-диспетчерская служба муниципального образования.
	1.3. Порядок разработан в целях:
координации деятельности должностных лиц администрации Гривенского сельского поселения Краснодарского края, единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО), потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения ЕТО и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок, иных сетевых организаций, связанных с деятельностью ЕТО при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения сельского поселения;
обеспечения своевременного планирования мер по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в составе централизованной системы теплоснабжения, необходимых для этого сил и средств.
1.4. Термины и определения, используемые в настоящем документе:
технологические нарушения – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести  последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;
	инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативых правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
	технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.
функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
авария на объектах теплоснабжения – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;
неисправность – нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;
[bookmark: p_11_Копия_1]источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
система теплоснабжения –совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
[bookmark: ext-gen1583]объекты теплоснабжения – источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;
тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
[bookmark: ext-gen1584]теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
[bookmark: ext-gen1583_Копия_1][bookmark: p_1572883]коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений);
	коммунальные ресурс – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;
	ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей
потребитель – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
управляющая организация – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
текущий ремонт – ремонт, выполняемый для поддержания технических   и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке.
1.5. Объектами Порядка являются источники тепловой энергии, тепловые сети, теплопотребляющие установки, внутридомовые системы теплоснабжения, а также сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, технологически связанные с источниками тепловой энергии, расположенными на территории Гривенского сельского поселения Краснодарского края.
1.6 Краткая характеристика Гривенского сельского поселения Краснодарского края:
Сельское поселение расположено в южной части Краснодарского края и граничит с Красноармейским районом на юго-востоке, Приморско-Ахтарским на севере, Новониколаевское сельское поселение на востоке, Славянским районом на западе.
Площадь сельского поселения составляет — 375,08 км². Территория сельского поселения входит в степную зону.
Сельское поселение состоит из 3 населенных пункта: хут. Лебеди, ст. Гривенская, хут. Пригибский.
Расстояние до центра города Краснодара по карте — 132 км. Расстояние по качественным автомобильным дорогам — 120 км. Расстояние до аэропорта города Краснодара по карте — 140 км. Расстояние до центра станицы Калининской по карте — 50 км. Расстояние до ж/д станции станицы Старовеличковской по карте — 60 км.
Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 г. составляет 7086 человек.
[bookmark: _Toc191049781]         Среднемесячная температура воздуха по муниципальному образованию в 2025 году.
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[bookmark: _Toc191049782]             Минимум температуры воздуха по муниципальному образованию за отопительный сезон 2024-2025 годов. 
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[bookmark: _Toc191049783]      Максимум температуры воздуха по муниципальному образованию за отопительный сезон 2024-2025 годов.
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1.7. Описание системы теплоснабжения:
ООО «Теплосети» на основании договора аренды эксплуатирует котельную МБОУ СОШ № 13 ст. Гривенской. Которая работает на природном газе. Обеспечивает подачу тепла на следующие объекты: МБОУ СОШ №13, МКУ «Гривенская сельская библиотека», Гривенский ДДТ.
Протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 250 м. Источники тепловой энергии находятся в удовлетворительном состоянии и готовы производить тепловую энергию в необходимом объеме в период низких температур наружного воздуха.
Индивидуальное теплоснабжение, отдельно стоящими котельными, осуществляется в следующих организациях: администрация Гривенского сельского поселения Калининского района (протяженность теплотрассы 42 м), МБУ Гривенская централизованная клубная система Калининского района МБУ ЦКС ст. Гривенская (протяженность теплотрассы 10 м), МАДОУ –ДС №14 (протяженность теплотрассы 60 м), Гривенская участковая больница (протяженность теплотрассы 160 м), МБОУ СОШ № 14 (протяженность теплотрассы 99,5 м), ДК хут. Пригибский (протяженность теплотрассы 10 м), ДК хут. Лебеди (протяженность теплотрассы 5 м).
Полный перечень источников тепловой энергии приведен в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование и адрес расположения источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал/час
	Температурный график
	Эксплуатирующая организация

	1.
	Котельная
ст. Гривенская, 
ул. Школьная, 15Д, кор.1
	0,619
	95/70
	ООО «Теплосети»
 ст. Калининская

	2.
	Котельная МАДОУ –ДС №14
ст. Гривенская, 
ул. Кондратенко, 21А
	0,178
	95/60
	Управление образования МО Калининский района

	3.
	Котельная Гривенская участковая больница 
ст. Гривенская, 
ул. Рыбоводная, 27Б
	1,8
	95/70
	Участковая больница ГБУЗ «Калининская ЦРБ МЗ КК» ст. Гривенская

	4.
	Котельная МБОУ СОШ № 14
х. Лебеди,
ул. Мира, 23А 
	0,229
	95/70
	Управление образования МО Калининский района

	5.
	Котельная
ДК хут. Лебеди
 ул. Фестивальная, 3А
	0,2
	95/70
	Администрация Гривенского сельского поселения

	6.
	Котельная
МБУ ЦКС ст. Гривенская ст. Гривенская, 
ул. Мира, 12Б
	0,2
	95/70
	Администрация Гривенского сельского поселения



1.8. Обязанности ЕТО в части достижения результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций:
организация круглосуточной работы дежурно-диспетчерских служб;
разработка и утверждение инструкции с разработанным оперативным планом
действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
обеспечение выезда на место своих представителей при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения;
производство работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
принятие мер по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
доведение до единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования информации о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах
1.9. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами). 
Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Гривенского сельского поселения Калининского района представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование организация
	Телефон диспетчерской службы

	1.
	Гривенский участок АО «Газпром Газораспределение-Краснодар» 
	+7 (86163)57-6-40

	2.
	Гривенский участок ПАО «Россети ЮГ»- «Кубаньэнерго»
	+7 (86163)57-7-25

	3.
	ООО «Водоканал»
	+7 (86163)57-4-73



1.10. Потребители категории надежности в системах теплоснабжения на территории Гривенского сельского поселения Калининского района Краснодарского края. 
Согласно подпункта 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории: 
первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». 
	Больница, специальные производства, и т.п.;
вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С; 
третья категория - остальные потребители.
Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. 
К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.
При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. 
Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования с распределением их по источникам тепловой энергии приведен в таблице 3.
Таблица 3
	№
п/п
	Наименование, адрес потребителя
(населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС), к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация

	1.
	Гривенская участковая больница
	Котельная по адресу: ст. Гривенская, ул. Рыбоводная, 27Б



1.11. Организации, ответственные за исполнение Порядка в зависимости от источника (места) возникновения аварии представлены в таблице 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Источник (место) возникновения аварии
	Ответственный за исполнение Порядка

	1.
	Источник тепловой энергии
	ООО «Теплосети»

	2.
	Тепловые сети

	 ООО «Теплосети»

	3.
	Сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, связанные с источниками тепловой энергии (по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии)

	ПАО «Россети ЮГ»-«Кубаньэнерго»
ООО «Водоканал»
Филиал № 14 АО «Газпром газораспределение Краснодар»


1.12. Лица, ответственные за исполнение Порядка, назначаются: 
главой Гривенского сельского поселения Калининского района;
руководителями муниципальных экстренных оперативных служб; 
руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения; 
руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения; 
руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами. 

Раздел 2
Задачи Порядка

2.1. Порядок должен решать в Гривенском сельском поселении Калининского района следующие задачи: 
обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;
мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

Раздел 3
Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее
опасных по последствиям аварий, а также
источники (места) их возникновения

3.1. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий: 
на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; 
на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; 
на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей; 
на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
3.2. К перечню наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям, а также источникам (места) их возникновения относятся:
1) Аварийные ситуации на источниках тепловой энергии:
	разрушение внутреннего газопровода;
	взрыв (воспламенение) газа в здании;
	взрыв газа в топке котла (газоходах);
	неконтролируемый выброс газа;
	неисправность предохранительного клапана;
	повышение или понижение давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек, прекращение циркуляции воды в котле;
	остановка всех питательных (циркуляционных) насосов;
	снижение давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
	отсутствие напряжения (прекращение подачи электроэнергии) на вводе котельной установки;
	загазованность топки неработающего котла или помещения котельной установки;
	погасание факела в топке котла;
	отсутствие (прекращение) тяги в топке котла, снижение давления менее 0,5 мм.вод.ст.;
	хлопок в топке котла, газохода, нарушение целостности взрывного клапана и газохода;
	нарушение герметичности отключающего затвора перед горелкой (пропуск через себя- рабочий и контрольный кран) при проверке перед растопкой котла;
	неисправность КИПиА, установленных на оборудовании энергоустановки;
	отсутствие тяги в топке;
	скопление сажи в дымоходе;
	зашлаковывание топлива в топке котла;
	пожар на складе твердого топлива.
2) Аварии на тепловых сетях:
порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;
нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;
порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;
порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей.
3.3. Сценарии ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении указан в приложении 1 к Порядку.
3.4. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций 
Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально- технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.
Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки). 
Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут. 
3.5. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций 
Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией муниципального образования и задействованными оперативными службами. 
Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами. 
В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, владельцы коммуникаций, смежных с поврежденной оповещаются о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы. 
Приложением 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги: 
отопление – не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C;
не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; 
не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.
       Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети. 
Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 5. 
 Таблица 5
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими
Задвижками l, км
	Среднее время
восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5


Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях. 
Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 6.


 
Таблица 6
	№ п/п
	Вид аварийной
ситуации
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления

	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления

	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления

	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления

	8
	15
	15
	10
	10


Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций. 

Раздел 4
Количество сил и средств, используемых для локализации и
ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

4.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Калининский район (в случае угрозы возникновения или введения режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЕТО. 
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Калининский район (далее – ЕДДС);
на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба ЕТО.
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
4.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
К силам и средствам ликвидации аварий на объектах теплоснабжения относятся органы управления, силы и средства ЕТО.
Для ликвидации аварий создаются и используются:
на муниципальном уровне – резервный фонд администрации муниципального образования Калининский район;
на объектовом уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов ЕТО.
4.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах дежурно-диспетчерская служба ЕТО информирует ЕДДС.
ЕТО разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, ЕТО докладывает заместителю главы муниципального образования Калининский район, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (в случае угрозы возникновения или введения режима чрезвычайной ситуации), оперативному дежурному ЕДДС.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении на сутки и более, а также в условиях критически низких температур наружного воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Калининский район.
4.4. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы ЕТО, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования, в ведении которой находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.
4.5. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.
4.6. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования для ЕТО, функционирующей в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.
[bookmark: _Hlk98433078]Количество сил и средств в ЕТО представлено в таблице 7.
Таблица 7
	Наименование
организации

	Функциональные
группы

	Состав сил
	Состав средств

	ООО «Теплосети» 

	Аварийно-восстановительная бригада -1, 4  чел.
	диспетчер ОДС — 1 ед.;
слесарь-ремонтник 4 разряда — 1 ед.;
электрогазосварщик — 1 ед.;
водитель — 1 ед.;

	[bookmark: _Hlk194650882]Автомобиль Газель;
Группа полностью оснащена комплектом инструментов и оснасткой, необходимых для производства работ
Аварийный запас:
труба д 108мм- 6м
труба д 76 – 6м
труба д 57- 4м
задвижка д.50мм - 2 шт.
кран шаров. Д. 50-80мм – 2шт
задвижки д 80мм1шт.
задвижки д 100мм -1шт., набивка сальниковая, очес льняной -4 кг
электроды -2кг
болты, гайки – 3кг
Постоянно при расходе материальных ресурсов из резерва в течение месяца пополнять резервный запас.



Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) на территории Гривенского сельского поселения Калининского района представлены в таблице 8:
Таблица 8
	Наименование
организации

	Функциональные
группы

	Состав сил
	Состав средств

	Гривенский участок «Газпром Газораспределение-Краснодар» участок № 14
	Аварийная бригада - 1ед.
	Слесарь –2 чел.
Сварщик – 1чел.

	Автомобиль УАЗ
Набор слесарного инструмента, согласно перечня необходимых средств для ЛАС
Сварочный агрегат в комплекте с расходными материалами


	Гривенский участок филиала Тимашевские электрические сети ПАО «Россети ЮГ Кубаньэнерго»
	Аварийная бригада
– 1 ед.

	Электромонтер –3 чел.

	Трактор - 1-ед
Газ 66 – 1ед.
Набор слесарного инструмента, согласно перечня необходимых средств для ЛАС


	ООО «Водоканал»
	Аварийная бригада
– 1 ед.
	Электромонтер –1 чел.
Слесарь – 2 чел.
	Автомобиль «Лада ларгус-
– 1 ед.
Экскаватор - 1.
Набор слесарного инструмента, согласно перечня необходимых средств для ЛАС




Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в             таблице 9. 
                 Таблица 9
	№ п/п
	Наименование материальных ресурсов
	ед. изм.
	Нормативный запас

	Калининский район ООО «Теплосети»

	1
	Отвод 15
	шт
	20

	2
	Набивка сальниковая
	кг
	2

	3
	Фильтр 12
	Шт
	1

	4
	Фильтр 40
	шт
	3

	5
	песок
	М3
	6

	6
	муфта 15
	шт
	30

	7
	братный клапан 15
	шт
	5

	8
	Обратный клапан 20
	шт
	4

	9
	Вентиль чугунный
	шт
	2

	10
	Вентиль чугунный 40
	шт
	2

	11
	Вентиль 32 с фланцами
	шт
	4

	12
	Фланец 80
	шт
	4

	13
	Фланец 65
	шт
	4

	14
	Затворы 100
	шт
	2

	15
	Затворы 80
	шт
	4

	16
	Затворы 150
	шт
	150

	17
	Труба ВГП 32*3,2
	м
	7,8

	18
	Труба ВГП 40*3
	шт
	7,8

	19
	Труба ВГП 57*3
	шт.
	7,9

	20
	Труба эл./св 76*3,5
	шт.
	9,5

	21
	Цилиндр ППС 108
	М
	39

	22
	Цилиндр ППС 159
	М
	16

	23
	Цилиндр ППС 45
	М
	50

	24
	Цилиндр ППС 57
	М
	77

	25
	Цилиндр ППС 78
	М
	50

	26
	Цилиндр ППС 89
	М
	5

	27
	Электроды
	кг
	10

	28
	Кислород
	М3
	30

	29
	Пропан
	шт
	30

	30
	Бензин А-76
	л
	50

	31
	Ацителен
	кг
	5,6




Раздел 5
Организация взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

5.1. В соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. На территории Гривенского сельского поселения Калининского района оказывает услуги централизованного теплоснабжения организация ООО "Теплосети".

[bookmark: _GoBack]Раздел 6
Состав и дислокация сил и средств

6.1. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций. 
6.2. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов в составе:
слесарь- 1 ед..
6.3. Время готовности к работам по ликвидации аварии — 45 мин.
6.4. Дислокация сил и средств общества с ограниченной ответственностью «Теплосети» осуществляется по адресу: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная,  д. 15А.
6.5. Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 10.

Таблица 10
	Наименование организации (учреждения), адрес места
расположения
	Время прибытия на место происшествия      с момента поступления вызова

	ООО «Теплосети» ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А
	незамедлительно, Ч+0ч.30мин.
(не определен)

	Отделение пожарной деятельности и профилактической работы Калининского района ПЧ 92 х. Лебеди.
	Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(п.1 ст. 76 Федерального закона от 22 мая 2008 г.
№112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	Опорный пункт ОВД по Калининскому району министерства внутренних дел Российской Федерации. ст. Гривенская, ул. Советская, 32
	незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не
более чем в течение 5-7 минут) и не может
превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей)
(п.1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»)

	
Участковая больница ГБУЗ «Калининская ЦРБ МЗ КК» ст. Гривенская, , ул.Рыбоводная, 27 Б 
	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;
Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме
(п.6 прил. №2 Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. №338н
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи»)

	Филиал № 14 АО «Газпром газораспределение Краснодар» ст. Калининская, привокзальная площадь.
	Ч+0ч.40 мин.
(п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и
газопотребления»)

	Участок ПАО «Россети ЮГ»- «Кубаньэнерго» ст. Гривинская, ул. Заводская. 
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)

	ООО «Водоканал» ст. Гривенская, ул. Школьная, 15 
	
немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)


6.6. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.
6.7. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций: 
6.7.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Гривенского сельского поселения Калининского района и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.
Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия. 
Ответственные лица, указанные в таблице 11, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 
Таблица 11
	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Контактный телефон

	1
	Фикс Лариса Григорьевна
	Глава Гривенского сельского поселения Калининского район Краснодарского края

	+7 (86163) 57-7-22

	2
	Подгорный Александр Петрович
	Заместитель главы Гривенского сельского поселения Калининского район Краснодарского края

	+7 (86163) 57-7-24

	3
	Дидыч Алена Юрьевна
	Директор
МБОУ СОШ №13 ст. Гривенская
	+7 (86163) 57-6-75

	4
	Садило Инна Николаевна
	Директор МКУ «Гривенская сельская библиотека»
	+7 (86163) 57-4-12

	5
	Удовика Надежда Георгиевна
	Директор Гривенский ДДТ
	+7 (86163) 57-6-92

	6
	Манафофа Наида Султанхановна
	Заведующая МАДОУ –ДС №14

	+7 (86163) 57-7-09

	7
	Костовская Татьяна Федоровна
	Врач  Гривенской участковой больницы
	+7 (86163) 57-7-76

	8
	Булах Екатерина Викторовна
	Исполняющий обязанности директора МБОУ СОШ № 14
 
	+7 (86163) 43-4-47

	9
	Шмалько Наталья Евгеньевна
	Заведующая ДК хут. Пригибский 

	+7 (86163) 46-3-50

	10
	Мовчан Анна Александровна
	Заведующая ДК хут. Лебеди
 
	+7 (86163) 43-7-36

	11
	Петрова Анна Григорьевна
	Заведующая МБУ ЦКС ст. Гривенская 

	+7 (86163) 57-3-98


	12
	Васильев Михаил Иванович
	Заместитель главного инженера филиал № 14 АО «Газпром газораспределение Краснодар"
	+7 (86163) 2-12-61


	13
	Кобиашвили Николай Ираклиевич
	Заместитель директора ООО «Теплосети»
	8 (86163) 2-10-77

	14
	Тришкин Сергей Сергеевич
	Начальник Калининских электрических сетей ПАО «Россети ЮГ»- «Кубаньэнерго»
	8 (86163) 2-13-68



 Форма Блок-схемы действий ответственных лиц по локализации и ликвидации аварийной ситуации приведена в приложении 2.

Раздел 7
Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности населения (в случае если в результате аварий 
на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза 
безопасности населения)

7.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.
7.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Гривенского сельского поселения Калининского района в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.  Информация размещается по средствам сети интернет в информационных каналах и официальном сайте администрации Гривенского сельского поселения Калининского района.  
7.3. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах повлекшее снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный сезон), муниципальным образованием объявляется режим «ЧС» на территории Гривенского сельского поселения Калининского района и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.
7.4. Выезд на место аварии руководящего состава должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха: 
не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C; 
не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C; 
не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C. 
В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Гривенского сельского поселения Калининского района, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, глава муниципального образования отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования. 
7.5. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются: 
сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования по средствам телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия; 
соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда; 
эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями; 
обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств; 
привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению; 
оповещение населения, проживающего на территории сельского поселения о происшествии; 
при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий. 
7.6. Жителям, проживающим на территории сельского поселения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо: 
для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами; 
до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще- респираторных заболеваний и гриппа; 
не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления; 
проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения сельского поселения прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ; 
в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации сельского поселения.

Раздел 8
Порядок организации материально-технического,
инженерного и финансового обеспечения операций
по локализации и ликвидации аварий
на объекте теплоснабжения

8.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, взаимосвязанных с источниками теплоснабжения, а при необходимости и администрации сельского поселения.
8.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств. 
8.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения: 
средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно- восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации; 
аварийный запас средств индивидуальной защиты; 
силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 
средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.
8.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией сельского поселения. 
Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.
8.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций. 
Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи. 
Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования совместно (в рамках своих функциональных обязанностей): 
с администрацией муниципального образования (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем главы муниципального образования курирующим деятельность жилищно-коммунального хозяйства; 
с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (Агентство ТЭК, ЕДДС); 
с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия); 
с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями; 
с организациями, управляющими многоквартирными домами.
8.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях. 
Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов: 
выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств; 
заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 
заключением договора банковской гарантии; 
иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.
8.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.
8.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам. 
8.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову. 

Раздел 9
Организация взаимодействия сторонних сетевых
организаций, связанных с работой
систем теплоснабжения 

	9.1. Взаимодействие осуществляется в рамках соглашения о порядке взаимодействия и информационном обмене между единой дежурно-диспетчерской службой Калининского района и общества с ограниченной ответственностью «Теплосети» (ЕТО) в соответствии с Положением об аварийно-диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью «Теплосети», Положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования Калининский район, инструкцией оперативного дежурногоу ЕДДС муниципального образования Калининский район по действиям при аварийном отключении тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, алгоритма действий оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования Калининский район при получении информации об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Раздел 10
Документы и инструкции, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций

10.1. Документами, необходимыми для ликвидации последствий аварийных ситуаций сельского поселения являются: 
настоящий Порядок; 
действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок; 
внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего Порядка; 
утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения сельского поселения приведен в таблице 12. 
Таблица 12
	№ п/п
	Наименование
документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.
Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре

	2
	Список ремонтного и руководящего персонала
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей

	3
	Список телефонов городских организаций
	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	4
	Суточная ведомость теплосети
	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки

	5
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени

	6
	Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру
	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)

	7
	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы
	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу

	8
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

	9
	Бланк переключений
	Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении

	10
	Журнал регистрации параметров в контрольных точках
	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей

	11
	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды
	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата

	12
	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок
	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление

	13
	Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей
	Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных

	14
	Журнал дефектов
	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка

	15
	Книга жалоб абонентов
	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах

	16
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей

	17
	Список ответственных руководителей и производителен работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов

	18
	Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью
	Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	19
	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях
	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	20
	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей
	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети

	21
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	22
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места


	23
	Инструкции по эксплуатации оборудования
(систем, сооружений)
	Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности

	24
	Журнал заявок на приемку оборудования
	Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования

	25
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	26
	График капитального ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	27
	График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период)
	Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла

	28
	Карта установок технологических защит
	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени

	29
	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети)
	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)

	30
	Схема тепловых сетей
	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры

	31
	Тепловая схема источника тепла
	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла

	32
	Схема трубопроводов источника тепла
	Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды

	33
	Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции)
	Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов

	34
	Планшетная схема на отдельный участок
	Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых    камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий

	35
	Принципиальная схема магистральных сетей
	Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений

	36
	Расчетная схема тепловых сетей
	Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка

	37
	Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей
	Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети

	38
	Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС

	39
	Наряд-допуск
	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы



10.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный Порядок при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
10.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. 
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.
10.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу. 



Заместитель главы Гривенского
сельского поселения Калининского
района                                                                                             А.П. Подгорный
